

بسمه‌تعالی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس مبانی اینترنت اشیاء

نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399

تمرین پیاده‌سازی سری سوم

**شرح تمرین**

هدف از این تمرین، آشنایی بیشتر و بررسی شبکه ارتباطی LoRaWAN به عنوان یکی از شبکه­های دوربرد با مصرف توان پایین (Low Power Wide Area Network) در اینترنت اشیاء می­باشد. در این تمرین برای پیاده­سازی شبکه ارتباطی LoRaWAN و بررسی برخی پارامتر­های آن از شبیه­ساز OMNET++ استفاده خواهیم­کرد. شبیه ساز OMNET++ یک شبیه ساز برای شبکه­های بی­سیم و سیمی می­باشد که با زبان برنامه­نویسی C++ پیاده­سازی شده­است. برای آشنایی بیشتر با این شبیه­ساز آموزش­های زیادی در اینترنت موجود می­باشد که می­توانید از آنها بهره ببرید. برای مثال، برای آشنایی مقدماتی با این شبیه ساز می­توانید [این ویدئو](https://www.youtube.com/watch?v=dJsuZccT0AU) را مشاهده کنید و یا به توضیحات خود سایت [omnetpp](https://omnetpp.org/documentation/) مراجعه کنید.

برای انجام این تمرین از چارچوب FLoRa که شبکه ارتباطی LoRaWAN را به صورت انتها به انتها شبیه­سازی کرده است استفاده خواهیم کرد. جزییات مربوط به این چارچوب را می­توانید در [اینجا](https://flora.aalto.fi/) مشاهده کنید.

**مراحل انجام تمرین**

1. در ابتدا باید نرم افزار شبیه­ساز OMNET++ و چارچوب FLoRa و دیگر چارچوب‌های مورد نیاز را نصب کنید. برای نصب OMNET++ به سایت آن مراجعه کرده و بر اساس سیستم­عامل خود نسخه مناسب را نصب نمایید. (نحوه نصب شبیه­ساز OMNET++ و راه­اندازی چارچوب FLoRa در آن برای سیستم‌عامل‌ها در کانال اطلاع‌رسانی درس توضیح داده خواهد شد).

2. در دایرکتوری چارچوب FLoRa سناریو پیش­فرض با نام loRaNetworkTest.ini قرار دارد که شبکه ارتباطی LoRaWAN را با 10 گره (Node)، یک دروازه (Gateway) و یک سرور شبکه شبیه سازی کرده است. در این فایل مقدار پیش‌فرض پارامترهای شبیه‌سازی قابل‌مشاهده است. هر کدام از این پارامترها را به اختصار توضیح دهید.

3. سناریو پیش­فرض را اجرا کنید. با اجرای شبیه­سازی، نتایج آن در دایرکتوری simulations/results با نام پیش­فرض General-avg-#0 قرار می­گیرد. با انتخاب این فایل، آمار هر یک از موارد زیر را در جدولی توضیح دهید:

* آخرین توان ارسال شده توسط هر گره (finalTP)
* آخرین فاکتور گسترش ارسال شده توسط هر گره (finalSP)
* تعداد بسته­های ارسالی هر گره (sentPackets)
* انرژی مصرفی هر گره (totalEnergyConsumed)
* مجموع تعداد بسته­های دریافت شده در دروازه (LoRa\_GWPacketReceived:count)
* مجموع تعداد بسته­های دریافت شده در سرور شبکه (totalReceivedPackets)

4. در این بخش باید با تغییر پارامترهای شبیه­سازی سناریوهای مختلفی را اجرا کرده و نتایج آن­ها را ذخیره و بر اساس این نتایج نمودارهای خواسته شده در قسمت (ب) را رسم کنید.

الف) این پارامترها شامل فاکتور گسترش گره، توان ارسالی گره، پهنای باند مورداستفاده گره و تعداد گره­های انتهایی می­باشد. پارامترهای ذکر شده در سناریو پیش­فرض به ترتیب با نام­های initialLoRaSF، initialLoRaTP، initialLoRaBW و numberOfNodes قابل مشاهده هستند. دو پارامتر فاکتور گسترش و توان ارسالی در سناریو پیش­فرض برای هر گره به صورت تصادفی انتخاب می­شود. برای مثال، یک حالت این است که مقادیر ذکر شده را در سناریو پیش­فرض به ترتیب به 7 برای فاکتور گسترش،

14 دسی بل میلی وات(dBm) برای توان ارسالی، 5 برای تعداد گره­ها و 12۵ کیلو هرتز (kHz) برای پهنای باند تغییر داده و سناریو را اجرا کرده و نتیجه آن را ذخیره کنید. توجه داشته باشید که به‌ازای هر تغییر، شبیه‌سازی باید اجرا و نتایج آن ذخیره شود. در هر شبیه‌سازی مقدار دیگر پارامترها (به جز فاکتور گسترش، توان ارسالی، تعداد گره و پهنای باند) همان مقدار پیش­فرض فایل تست باشد. در مجموع باید 16 شبیه­سازی انجام شود (2 حالت برای تعداد گره­ها، 2 حالت برای فاکتور گسترش، 2 حالت برای توان ارسالی و 2 حالت برای پهنای باند). پارامترهای ذکر شده را طبق مقادیر زیر تغییر دهید:

* numberOfNodes {5, 15}
* InitialLoRaSF {7, 12}
* initialLoRaTP {7 dBm, 14 dBm}
* initialLoRaBW {125 KHz, 250 KHz}

ب) بر اساس معیارهای زیر و نتایج شبیه­سازی، نمودارهای خواسته شده را ترسیم کنید.

* نرخ بسته­های دریافتی (Received packets ratio): عبارت است از تعداد کل بسته­های دریافتی در سرور شبکه (totalReceivedPackets) تقسیم‌بر تعداد کل بسته­های ارسال­شده توسط همه­ی گره­ها (sentPackets).

Received Packets Ratio =

* میزان مصرف انرژی (mJ): مجموع انرژی مصرفی تمام گره­ها تقسیم‌بر تعداد بسته­های دریافت شده در سرور

نمودارهای موردنظر:

* نمودار تعداد گره­ها (محور x) و نرخ بسته­های دریافتی (محور y)
* نمودار تعداد گره­ها (محور x) و میزان مصرف انرژی (محور y)

در کل 16 نمودار با احتساب 8 نمودار برای معیار اول و 8 نمودار برای معیار دوم باید رسم شود. برای راحتی کار می­توانید نمودارهای خواسته شده را با کد پایتون رسم کنید.

5. با بررسی نتایج شبیه­سازی و نمودارهای به دست آمده به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) در مورد تاثیر افزایش یا کاهش هریک از پارامترها (فاکتور گسترش، توان ارسالی، پهنای باند و تعداد گره­ها) بر روی نرخ بسته­های دریافتی و انرژی مصرفی توضیح دهید.

ب) بررسی کنید که بیشترین و کمترین نرخ بسته­های دریافتی با ترکیب کدام پارامترها حاصل شده است و علت این امر را شرح دهید.

6. در مورد ویژگی نرخ داده انطباقی (Adaptive data rate) در شبکه ارتباطی LoRaWAN تحقیق کنید. توضیح دهید که این ویژگی کدام پارامترها را تغییر می­دهد و این تغییر چگونه اعمال می­شود.

**نحوه تحويل تمرين**

1. برای پیاده­سازی تمرین می­توانید از شبیه­ساز دیگری (به جز شبیه­سازی که در تمرین ذکر شده) استفاده کنید (این کار توصیه نمی­شود). در صورتی که از شبیه­ساز دیگری استفاده می­کنید باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

* دلیل استفاده از این شبیه­ساز را شرح دهید
* جزئیات استفاده از شبیه­ساز را توضیح دهید
* تمام سناریوهای ذکر شده در تمرین را انجام دهید

2. بخش2 تمرین در قالب یک ویدئو حداکثر 2 دقیقه­ای با نام‌گذاری 01-Test\_Simulation توضیح داده شود.

۳. در این ویدئو باید مشخص شده باشد که این فایل متعلق به شما است. برای مثال قبل از توضیح مراحل انجام کار، **یک فایل word حاوی نام خودتان و شماره دانشجویی و بخشی که در حال انجام آن هستید را نمایش دهید.**

4. بخش­های بعدی تمرین باید در قالب گزارش متنی شامل نمودار ها، توضیحات و موارد خواسته شده باشد (فایل PDF).

5. تمرین در قالب یک **فایل zip تحویل** داده شود. این فایل باید شامل یک ویدئو و فایل PDF گزارش بخش­های بعدی و یک پوشه با نام simulation\_results حاوی نتایج ذخیره شده­ شبیه‌سازی‌ها باشد. نحوه نام­گذاری این فایل باید به صورت HW3\_StudentNumber.zip باشد که در آن StudentNumber شماره دانشجویی می­باشد.

6. تمامی ویدئو­های ضبط شده باید قابل پخش با آخرین نسخه نرم‌افزار KMPlayer باشد.

**7. این تمرین باید به صورت انفرادی انجام شود.**

۸. مهلت تحویل تمرین، تا ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

۹. به ازای هر روز تأخیر ۵ درصد جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

**۱۰. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، نمره مربوط به بخش خوانایی از دانشجو کسر خواهد شد.**

موفق و مؤید باشید